Информационное письмо

о предупреждении несчастных случаев на производстве при работе подъемных сооружений и аттракционов

Высокие температуры окружающего воздуха могут оказывать отрицательное воздействие на работу подъемных сооружений и аттракционов, поэтому владельцам и производителям работ необходимо обратить внимание на следующее:

марки смазочных, гидравлических жидкостей, которые применяются в системах подъёмных сооружений, должны соответствовать температурным условиям, в которых эксплуатируется оборудование;

обеспечить температурный, влажностный режим работы оборудования предусмотренный эксплуатационной документацией,  в случае невозможности обеспечить соблюдение указанного режима необходимо приостановить эксплуатацию оборудования;

состояние уплотнительных соединений гидравлических и пневматических систем, которые могут ослабнуть при воздействии высоких температур;

при возможности сократить использование оборудования в дневное время (с 11 до 18 часов);

провести разъяснительную работу с персоналом, осуществляющим эксплуатацию, обслуживание, ремонт, монтаж подъемных сооружений и аттракционов на открытом воздухе с целью организации производства работ без ущерба для здоровья.